独立键盘按下接地

交通灯为零则亮

静态数码管为零则亮

流水灯为1则亮

动态管 位码为零亮 段码为1亮

